\documentclass{article}
\usepackage{xltxtra}
\usepackage[bloc,lang=FR]{automultiplechoice}
\usepackage{multicol}
\setmainfont{Linux Libertine}
\geometry{paper=a4paper}
\geometry{hmargin=1.5cm}\begin{document}
\def\AMCmakeTitle#1{\par\noindent\hrule\vspace{1ex}{\hspace*{\fill}\Large\bf #1\hspace*{\fill}}\vspace{1ex}\par\noindent\hrule\par\vspace{1ex}}
\AMCrandomseed{1527384}
\AMCtext{none}{aucune des réponses ci-{}dessus n'est correcte.}

\element{grB}{
\begin{question}{Q001}
Concernant le protocole ARP, laquelle de ces propositions est exacte ?
\begin{choices}
\correctchoice{Il créé une correspondance entre l’adresse MAC et l’adresse IP.}
\wrongchoice{Il est encapsulé dans un datagramme UDP.}
\wrongchoice{Il assure la connectivité entre les machines du réseau.}
\wrongchoice{Il délivre les paquets avec une garantie de service.}
\end{choices}
\end{question}
}
\element{grB}{
\begin{question}{Q002}
Quel est l’intérêt du champ "TTL" dans le paquet "IP" ?
\begin{choices}
\wrongchoice{Il n’est pas utilisé.}
\wrongchoice{Il permet d’identifier un flux.}
\correctchoice{Il permet à un paquet d’être détruit s’il boucle dans le réseau.}
\wrongchoice{Il permet à un paquet d’être fragmenté si le MTU est trop petit.}
\end{choices}
\end{question}
}
\element{grB}{
\begin{questionmult}{Q003}\scoring{haut=2}
Quel(s) champ(s) du protocole IP peut ou peuvent être modifié par un routeur ?
\begin{multicols}{2}
\begin{choices}
\wrongchoice{IP source.}
\correctchoice{TTL.}
\wrongchoice{IP destination.}
\correctchoice{Checksum.}
\end{choices}
\end{multicols}
\end{questionmult}
}
\element{grB}{
\begin{questionmult}{Q004}\scoring{haut=2}
Quelles sont les valeurs possibles du champ TTL de l'en-{}tête IP après traversée de 3 routeurs par un paquet ?
\begin{multicols}{2}
\begin{choices}
\wrongchoice{65.}
\correctchoice{125.}
\wrongchoice{251.}
\correctchoice{61.}
\end{choices}
\end{multicols}
\end{questionmult}
}
\element{grB}{
\begin{question}{Q005}
Parmi les tables suivantes, laquelle permet de connaître les meilleurs chemins vers les réseaux distants ?
\begin{multicols}{2}
\begin{choices}
\wrongchoice{La table de commutation.}
\correctchoice{La table de routage.}
\wrongchoice{La table ARP.}
\wrongchoice{La table ronde.}
\end{choices}
\end{multicols}
\end{question}
}
\element{grB}{
\begin{question}{Q006}
Quel élément prépondérant permet au routeur de calculer un routage ?
\begin{choices}
\wrongchoice{Le TTL.}
\wrongchoice{Le protocole.}
\wrongchoice{Le port de destination.}
\correctchoice{L’adresse IP de destination.}
\end{choices}
\end{question}
}
\element{grB}{
\begin{question}{Q007}
A quel niveau du modèle OSI se situe le protocole IP ?
\begin{multicols}{2}
\begin{choices}
\wrongchoice{1.}
\correctchoice{3.}
\wrongchoice{5.}
\wrongchoice{2.}
\wrongchoice{4}
\wrongchoice{6.}
\end{choices}
\end{multicols}
\end{question}
}
\element{grB}{
\begin{questionmult}{Q008}\scoring{haut=2}
Quelles sont les fonctionnalités assurées par le protocole IP ?
\begin{multicols}{2}
\begin{choices}
\correctchoice{Fragmentation.
\_ Contrôle de flux.}
\wrongchoice{Affectation des ports.}
\correctchoice{Routage.}
\end{choices}
\end{multicols}
\end{questionmult}
}
\element{grB}{
\begin{question}{Q009}
Quel protocole fonctionne en mode connecté ?
\begin{multicols}{2}
\begin{choices}
\wrongchoice{ICMP.}
\wrongchoice{ARP.}
\wrongchoice{UDP.}
\correctchoice{TCP.}
\end{choices}
\end{multicols}
\end{question}
}
\element{grB}{
\begin{question}{Q010}
Sur un réseau Ethernet utilisant les protocoles TCP/IP, à quel niveau est réalisé le contrôle de flux ?
\begin{multicols}{2}
\begin{choices}
\wrongchoice{Physique.}
\wrongchoice{IP.}
\wrongchoice{MAC.}
\correctchoice{TCP.}
\end{choices}
\end{multicols}
\end{question}
}
\element{grB}{
\begin{question}{Q011}
Quelle est la taille minimale en octets d'un en-{}tête TCP ?
\begin{multicols}{2}
\begin{choices}
\wrongchoice{16.}
\wrongchoice{24.}
\correctchoice{20.}
\wrongchoice{64.}
\end{choices}
\end{multicols}
\end{question}
}
\element{grB}{
\begin{question}{Q012}
Le champ « données » d'un datagramme UDP peut contenir au maximum ?
\begin{multicols}{2}
\begin{choices}
\wrongchoice{1500 octets.}
\wrongchoice{32Ko.}
\wrongchoice{12Ko.}
\correctchoice{64Ko.}
\end{choices}
\end{multicols}
\end{question}
}
\element{grB}{
\begin{questionmult}{Q013}\scoring{haut=2}
Quelles sont les fonctionnalités assurées par le protocole TCP ?
\begin{multicols}{2}
\begin{choices}
\correctchoice{La segmentation.}
\correctchoice{Le contrôle de flux.}
\correctchoice{L’affectation des ports.}
\wrongchoice{Le routage.}
\end{choices}
\end{multicols}
\end{questionmult}
}
\element{grB}{
\begin{question}{Q014}
Quelle est la séquence d'une ouverture de session TCP ?
\begin{multicols}{2}
\begin{choices}
\correctchoice{SYN, SYN-{}ACK, ACK.}
\wrongchoice{SYN, SYN, ACK.}
\wrongchoice{SYN, ACK, SYN.}
\wrongchoice{SYN, ACK, SYN-{}ACK.}
\end{choices}
\end{multicols}
\end{question}
}
\element{grB}{
\begin{question}{Q015}
A quel masque en notation décimale correspond la notation CIDR /19 ?
\begin{multicols}{2}
\begin{choices}
\wrongchoice{255.255.255.0.}
\correctchoice{255.255.224.0}
\wrongchoice{255.255.255.224}
\wrongchoice{255.255.224.255}
\end{choices}
\end{multicols}
\end{question}
}
\element{grB}{
\begin{question}{Q016}
Quelle est la notation d’une route par défaut (i.e. gateway) ?
\begin{multicols}{2}
\begin{choices}
\wrongchoice{127.127.127.127.}
\wrongchoice{127.0.0.1}
\wrongchoice{255.255.255.255}
\correctchoice{0.0.0.0}
\end{choices}
\end{multicols}
\end{question}
}
\element{grB}{
\begin{question}{Q017}
Quel est le protocole utilisé lors d’une commande ping ?
\begin{multicols}{2}
\begin{choices}
\wrongchoice{SSH.}
\correctchoice{ICMP.}
\wrongchoice{UDP.}
\wrongchoice{DHCP.}
\end{choices}
\end{multicols}
\end{question}
}
\element{grB}{
\begin{questionmult}{Q018}\scoring{haut=2}
Quelles sont les affirmations correctes ?
\begin{choices}
\correctchoice{UDP est plus rapide que TCP.}
\correctchoice{TCP est plus fiable que UDP.}
\correctchoice{UDP utilise les numéros de port.}
\correctchoice{TCP utilise les numéros de port.}
\end{choices}
\end{questionmult}
}
\element{grB}{
\begin{questionmult}{Q019}\scoring{haut=2}
Un client réseau ne peut pas communiquer avec autre client situé sur un LAN voisin. Quelles sont les explications possibles ?
\begin{choices}
\correctchoice{L'adresse du routeur par défaut est erronée.}
\correctchoice{L'adresse du client source est fausse.}
\correctchoice{Le masque est faux.}
\correctchoice{L'un des routeurs traversés est hors service.}
\end{choices}
\end{questionmult}
}
\element{grB}{
\begin{question}{Q020}
A quoi sert un DNS ?
\begin{choices}
\wrongchoice{A résoudre les noms de machines en adresse MAC.}
\wrongchoice{A résoudre les login en adresse MAC.}
\correctchoice{A résoudre les noms de machine en adresse IP.}
\wrongchoice{A résoudre les ports sources en port destination.}
\end{choices}
\end{question}
}
\def\insertPlainGroupgrB{\insertgroup{grB}}
\onecopy{5}{
\begin{center}\bf\large Université Côte d’Azur -{} Institut Universitaire de Technologie

Département Informatique

S3A -{} Module 312

Vendredi 4 Décembre 2020\end{center}

{\setlength{\parindent}{0pt}\hspace*{\fill}\hbox{\vtop{\AMCcodeH{student.number}{8}}}\hspace*{\fill}\begin{minipage}[t]{5.8cm}$\longleftarrow{}$\hspace{0pt plus 1cm}Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous.\vspace{3ex}

\hfill\namefield{\fbox{\begin{minipage}{.9\linewidth}\AMClocalized{namesurname}

\vspace*{.5em}\dotfill

\vspace*{.5em}\dotfill
\vspace*{1mm}
\end{minipage}
}}\hfill\vspace{5ex}\end{minipage}\hspace*{\fill}

}\vspace{4mm}
Questionnaire à Choix Unique ou Multiples (♣)

Document autorisé : aucun.

Calculatrice, Téléphone Portable et Ordinateur non-{}autorisés.

\vspace{4mm}\noindent\hrule


\vspace{2ex}

\insertPlainGroupgrB


\AMCaddpagesto{2}
\AMCcleardoublepage
}
\end{document}
